Roland ＶｅｒｓａＷｏｒｋｓ® Version 5.50
2015年 9月 1日

Roland VersaWorksをご使用いただきありがとうございます。以下の注意事項をお読みの上ご使用ください。

本バージョンにおける制限事項・既知の問題
問題 1： バリアブル印刷で、PDF形式のファイルはバリアブルジョブとして認識されない場合がある。
対処法 PSまたはEPS形式に保存しなおしてからジョブリストに追加してください。
 
問題 2： EPSマージンを0.35ｍｍに設定しても、特定のEPSデータの輪郭のカットラインが、プレビュー上表示されない。
対処法： これはプレビューのみの問題であり、実際の出力では、EPSマージンを0.35mmに設定してEPSデータの輪郭がカットされないことはありません。

問題 3： [クリップと分割]で、[のりしろ設定]の形式を[左上優先]又は[四辺方式]にし、[マーク]の[マーク設定]で[切り取り線を付加する]にチェックを入れると、分割したタイルが90度回転した場合に、[のりしろ設定]のサイズが、設定したものと異なってしまう。 
対処法： [のりしろ設定]の形式を[左上優先]又は[四辺方式]に設定する場合、[マーク]の[マーク設定]で[切り取り線を付加する]にチェックを入れない、もしくは、分割したタイルを90度回転させないで出力してください。

問題 4： 長さ方向のPixel 数が21839pixel 以上のPhotoshopEPSデータの一部が黒くプレビュー/印刷される。
対処法： 長さ方向のPixel 数を、21838pixel以下のデータとするか、もしくは、Tiff 、JPEGデータに変換して使用するようにしてください。

問題 5： 保存時の形式オプションで”プログレッシブ”を指定したJPEGファイルがジョブリストに追加できない。
対処法： ”ベースライン（標準）”または”ベースライン（最適化）”を指定し保存しなおしてください。

問題 6： JPEG圧縮TiffとZIP圧縮Tiffデータがジョブリストに追加できない。
対処法： JPEG圧縮TiffとZIP圧縮Tiffデータはサポートしていません。非圧縮TiffやLZW Tiffに保存しなおしてからジョブへ追加してください。

問題 7： 「用紙の中心に合わせる」にチェックを入れ、クロップマークを付加した印刷を行なう。一度メディアを取り外して再び取り付け、クロップマークの読み込みを行ってカットしても、印刷とカットが合わない。（プリント＆カット機能搭載機種のみ）
対処法： 「用紙の中心に合わせる」とは用紙幅に対して中心に印刷する機能で、用紙幅はプリンターのピンチローラーの位置から検出しています。ピンチローラーの位置が変化すると用紙幅が変化してしまうため、カットの位置が印刷と合いません。メディア再取り付け後に、「メディアサイズの取得」をしないでカットするか、または、「用紙の中心に合わせる」のチェックを外して印刷とカットを行ってください。

問題 8： Illustrator CS2/CS3/CS4においてカット線を作成する際に「線の位置」設定を「線を内側に揃える」や「線を外側に揃える」に設定してある場合、カット線として認識できない。
対処法： 「線の位置」設定を「線の中央に揃える」にしてください。

問題 9： 特色（RDG_WHITE、RDG_GLOSS）オブジェクトと他のオブジェクトとが重なっていると、重なった部分が印刷されない。
対処法： 特色のオブジェクトの属性を「塗りにオーバープリント」設定にするか、印刷されないオブジェクトを前面に配置してください。

問題 10： ジョブリストに、連続でデータを追加する、または、複数のデータを一度に追加すると、インク消費量を表示しない。 
対処法： ジョブリストに複数のデータを追加する際は、少々時間を空けてひとつずつ追加してください。

問題 11： データ内に容量の大きいイメージ画像が含まれていると、余分な線が印刷されたり、白く抜けたりする。 
対処法： イメージ画像の解像度を低くするなど、容量を小さくしてください。

問題 12： TIFF合成したジョブを「画像を反転する」にチェックを入れて出力すると、正常に出力されない場合がある。 
対処法： あらかじめ画像を反転させたデータを使用してください。

問題 13： Roland Texture System Libraryのパターンが他のオブジェクトの前面に配置されていると、重なった部分が正常に出力されない場合がある。 
対処法： Roland Texture System Libraryのパターンを背面に配置してデータを作成してください。

問題 14： LECにおいて、「メディアの管理」から「出力制限」でGLのインク量を変更しても、TIFF合成を行ったジョブに対して有効にならない。 
対処法： 「メディア管理」から「出力制限」でのGLのインク量を変更する場合には、WHのインク量をGLインク量と同じ値にしてください。

問題 15： ジョブリストにPDFファイル、またはEPSファイルを連続で追加すると「ファイルが壊れています」とメッセージが表示される。
対処法： ジョブリストに複数のデータを追加する際は、少々時間を空けてひとつずつ追加してください。ジョブが追加できなくなった場合、RVWを再起動してください。

「プリンタポートの追加方法」

１．	コントロールパネルの「プリンタとFAX」をダブルクリックすると、「プリンタとFAX」ウィンドウが開きます。
２．	「ファイル」メニューから「サーバーのプロパティ」を選択し、「プリントサーバーのプロパティ」ダイアログを開きます。
	　Vistaをお使いの方は「管理者として実行」->「サーバープロパティ」を選択します。
３．	「ポート」タブを選択し、続いて、「ポートの追加」－>「新しいポートの種類」と選択すると、「INFファイル」の格納場所を入力するダイアログが表示されます。「参照」をクリックし、インストーラCD-ROMの中に格納されている「INFファイル」を選択します。INFファイルは、「\PrinterDriver\Japanese（言語名）\PortMonitor」フォルダの中に格納されています。
４．	「プリンタポート」ダイアログの「利用可能なポートの種類」に「Versa File Port」が追加されますので、これを選択し、「新しいポート」をクリックします。
５．	ポート名に「VERSA-“ニックネーム”」と入力し、OKをクリックします。
　　　　　“ニックネーム”のところはお使いのプリンタのニックネーム名を指定します。
６．	ポートの構成ダイアログが表示されますので、「...」をクリックし、出力先のフォルダを選択します。
	通常は「C:\Program Files\Roland VersaWorks\VersaWorks\Printers\<ニックネーム>\Input-A」を指定します。続いて、「閉じる」－>「閉じる」をクリックし、プリンタポートの追加は完了です。
　　　　　ニックネームとはプリンタ設定時に設定したニックネーム名がフォルダとなります。

「プリンタの追加方法」
１．	コントロールパネルの「プリンタとFAX」をダブルクリックすると、「プリンタとFAX」ウィンドウが開きます。
２．	「プリンタの追加」をクリックし、プリンタの追加ウィザードを起動します。
３．	ウィザード中の「プリンタポートの追加」画面では、上記の手順によって予め追加してあるポート「VERSA-A」を選択します。
４．	ウィザード中の「プリンタソフトウェアのインストール」では、「ディスク使用」をクリックし、インストーラCD-ROM中の「RolandVersaWorks.inf」ファイルを選択します。このファイルはOSの言語及び種類によって以下のフォルダに格納されています。
	\PrinterDriver\Japanese（言語名）\Windows2000_XP_Vista（OSの種類）
５．	ウィザードを「完了」のクリックで終了すると、新しいプリンタが追加されます。