2008年 02月05日

SOLJET PRO3 XC-540をお使いの方は、以下の注意事項をお読みください。

本バージョンでは、Roland Intelligent Pass Control対応の純正プロファイルのみインストールされます。
Roland Intellligent Pass Control未対応の純正プロファイルを使用したい場合には以下の手順でRMLファイルを追加してください。

「RMLファイル追加方法」
1.	Roland VersaWorksを起動します。
2.	[メディア]-[メディアの管理]をクリックします。
メディアエクスプローラが表示されます。
3.	「ファイルを開く」ボタンをクリックします。
4.	「ファイルを開く」ダイアログが表示されますので、本フォルダ内の”XC_EcoMAX_CMYKLcLm.rml”を選択します。
5.	「開く」ボタンをクリックします。
「メディアのインポート」ダイアログが表示されます。
6.	全ての純正メディアが一覧表示されます。この中からからお使いいただくメディアを選択し、[OK]ボタンをクリックします。
選択したメディアがメディアエクスプローラに登録されます。
7.	「OK」ボタンをクリックしてメディアエクスプローラを閉じます。

※純正メディアは一度登録すると削除することはできません。必要なメディアのみ登録することをお勧めします。