Roland ＶｅｒｓａＷｏｒｋｓ Dual Version 1.63
2016年 11月 29日

Roland VersaWorks　Dual をご使用いただきありがとうございます。以下の注意事項をお読みの上ご使用ください。

本バージョンにおける制限事項・既知の問題
問題 1： 保存時の形式オプションで”プログレッシブ”を指定したJPEGファイルがジョブリストに追加できない。
対処法： ”ベースライン（標準）”または”ベースライン（最適化）”を指定し保存しなおしてください。

問題 2： JPEG圧縮TiffとZIP圧縮Tiffデータがジョブリストに追加できない。
対処法： JPEG圧縮TiffとZIP圧縮Tiffデータはサポートしていません。非圧縮TiffやLZW Tiffに保存しなおしてからジョブへ追加してください。

問題 3： 「用紙の中心に合わせる」にチェックを入れ、クロップマークを付加した印刷を行なう。一度メディアを取り外して再び取り付け、クロップマークの読み込みを行ってカットしても、印刷とカットが合わない。（プリント＆カット機能搭載機種のみ）
対処法： 「用紙の中心に合わせる」とは用紙幅に対して中心に印刷する機能で、用紙幅はプリンターのピンチローラーの位置から検出しています。ピンチローラーの位置が変化すると用紙幅が変化してしまうため、カットの位置が印刷と合いません。メディア再取り付け後に、「メディアサイズの取得」をしないでカットするか、または、「用紙の中心に合わせる」のチェックを外して印刷とカットを行ってください。

問題 4： Illustratorにおいてカット線を作成する際に「線の位置」設定を「線を内側に揃える」や「線を外側に揃える」に設定してある場合、カット線として認識できない。
対処法： 「線の位置」設定を「線の中央に揃える」にしてください。

問題 5： ジョブリストに、連続でデータを追加する、または、複数のデータを一度に追加すると、インク消費量を表示しない。 
対処法： ジョブリストに複数のデータを追加する際は、少々時間を空けてひとつずつ追加してください。

問題 6： TIFF合成したジョブを「画像を反転する」にチェックを入れて出力すると、正常に出力されない場合がある。 
対処法： あらかじめ画像を反転させたデータを使用してください。